**1. AMAÇ:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde, her türlü elektrikli el aletleri ve iş ekipmanları ile çalışmalar esnasında çalışanın kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde çalışan personelinin elektrikli el aletleri kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler, teknik birim sorumluları, teknik servis çalışanları ve çalışan tüm personel sorumludur.

**5. UYGULAMA**

1. Elektrikli el aletlerini kullanacak çalışanlar, mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli kişiler olmalıdır. Yetkisiz kişiler kullanamaz.
2. Koruyucu olmayan veya arızalı olan elektrikli el aletlerini kullanmayınız.
3. Çalışan personele etraftan müdahale edilmemeli, şaka yapılmamalı veya konuşturulmamalıdır.
4. Elektrikli el aletlerinde oluşabilecek arıza durumlarında müdahale etmeyiniz ve yetkili personele haber veriniz. Elektrikli el aletlerinde bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
5. Elektrik enerjisini kesmeden elektrikli el aletlerinde bakım ve onarım yapmayınız.
6. Elektrikli el aletlerinin kablo bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.
7. Elektrikli el aletlerinde çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayın.
8. Ellerinizi, elektrikli el aletlerinin hareketli ve dönen aksamlarından uzak tutunuz.
9. Herhangi bir acil durumda elektrikli el aletinin güç kaynağını kapatın.
10. Elektrikli testereler, spiral taş kesme, matkaplar vb. aletler kullanılırken çapak fırlamasına karşı koruyucu gözlük ve oluşan toza karşı koruyucu maske kullanılmalıdır
11. Elektrikli el aleti kullanılırken 80 dB (A)’dan fazla gürültü oluşuyor ise koruyucu kulaklık kullanılmalıdır.
12. Elektrikli el aletleri ile çalışılmadığı zamanlarda kesinlikle fişleri takılı olarak bırakılmamalıdır.-Elektrikli el aletlerinin koruyucuları çıkarılmamalıdır.
13. Ayakları korumak için uygun iş ayakkabısı giyilmelidir.
14. Eller, saçlar ve giysiler kesilen parçalardan veya hareketli kısımlardan uzak tutulmalıdır.
15. Kravat, boyun bağı, uzun kollu giysi, uzun eldivenler ve üzerine oturmayan iş elbiseleri giyilmemelidir.
16. Elektrikli el aletleri kullanılırken yüzük, bileklik ve kolye gibi takılar kullanmamalıdır.
17. Yalıtımlı elektrikli el aletleri kullanılmalıdır.
18. Yıpranmış elektrik kabloları değiştirilmelidir.
19. Aletlere bakım onarım yapılırken üretici tarafından verilen talimatname okunmalı ve bu talimatnamede belirtilen kurallara uyulmalıdır.
20. Aletler sadece imal amaçlarına uygun işler için kullanılmalıdır.
21. Yapılacak olan işe uygun olan aleti kullanın.
22. Elektrikli el aletlerini kullanmaya başlamadan önce hasarlı olup olmadıkları kontrol edilmelidir.
23. Elektrikli el aletlerinin koruyucularının yerinde ve çalışır vaziyette olup olmadığını kontrol edin.
24. Bir nesne üzerinde elektrikli el aleti kullanılırken nesne sabitlenmelidir.
25. Keskin ve sivri uçlar veya keskin ağızlar aşağıya doğru ve elektrikli el aletini taşıyan çalışandan uzağa doğru bakacak şekilde taşınmalıdır.
26. Her hangi bir arıza veya beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığında alet kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
27. Islaklığın neden olabileceği elektrik çarpmalarına karşı çalışılan zemin kuru tutulmalı, çalışma alanının her zaman kuru tutulması sağlanmalıdır.
28. Prizden çıkarmak için fişinden tutarak çekilmelidir.
29. Elektrikli el aleti kullanıldıktan sonra temizlenmelidir.
30. Elektrikli el aletleri kuru bir yerde bulundurulmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.
31. Yerden giden korumasız kabloların üzerinden insan, araç veya hareketli teçhizat geçmemelidir. Eğer kablolar kalıcı olarak yol üzerinde bulunmak durumunda ise iki yanlarına eğimli koruyucular konulmalıdır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORUMLU** **PERSONEL**  **( Tebellüğ Eden )** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN**  **( Tebliğ Eden )** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Bursa Uludağ Üniversitesi ………………………………………………………………………………….sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim**.