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Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan kazan dairelerinin güvenli işletilmesini sağlamak, çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerin yürütülmesini temin etmek ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazan sistemlerini, kazan dairelerinde görev yapan personeli, kullanılan ekipmanları ve emniyet tedbirlerini kapsar.
GÜVENLİ İŞLETİM KURALLARI
· Kazan dairelerinde yalnızca yetkili ve eğitimli personel görev yapar. 
· Kazan sistemleri yalnızca ilgili yeterlilik ve sertifikalara sahip personel tarafından işletilir. 
· Yetkisiz kişilerin kazan dairesine girmesine izin verilmez. 
· Kazan daireleri temiz, düzenli ve güvenli şekilde tutulur. 
· Kazan dairelerinde yanıcı, parlayıcı ve gereksiz malzeme bulundurulmaz. 
· Kazan dairesi kapıları, acil çıkışlar ve geçiş alanları kapatılmaz. 
· Kazan dairesinde yeterli havalandırma sağlanır. 
· Doğalgaz kullanılan sistemlerde gaz algılama sistemleri çalışır durumda bulundurulur. 
· Gaz ana kesme vanalarının ve ana elektrik şalterlerinin erişilebilir olması sağlanır. 
· Elektrik panoları kilitli tutulur ve pano önleri kapatılmaz. 
· Elektrik panoları önünde yalıtkan paspas bulundurulur. 
· Elektrik tesisatı, topraklama sistemi ve kaçak akım koruma sistemleri çalışır durumda tutulur. 
· Hasarlı kablo, priz, fiş ve elektrik ekipmanları kullanılmaz. 
· Kazan, kompresör ve basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri süresinde yaptırılır. 
· Kazanlar üzerinde kimlik, teknik bilgi ve kontrol bilgileri bulundurulur. 
· Kazanlara ait bakım, kontrol ve işletme kayıtları düzenli olarak tutulur. 
· Kazan sistemleri düzenli olarak gözle kontrol edilir. 
· Emniyet ventilleri, göstergeler ve güvenlik sistemleri kontrol edilir. 
· Basınç ve sıcaklık göstergeleri çalışır durumda tutulur. 
· Arızalı, güvenli olmayan veya kontrol süresi geçmiş ekipmanlar kullanılmaz. 
· Yakıt sistemlerinde kaçak, sızıntı ve uygunsuzluk bulunmasına izin verilmez. 
· Yakıt dökülmelerine karşı gerekli önlemler alınır. 
· Drenaj sistemlerinin çalışır durumda olması sağlanır. 
· Kazan dairesinde uygun tip ve yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı bulundurulur. 
· Yangın söndürme ekipmanlarının önü kapatılmaz. 
· Sigara içilmez ve açık alev kullanılmaz. 
· “Yanıcı Madde”, “Sigara İçilmez”, “Ateşle Yaklaşma” ve benzeri uyarı levhaları görünür şekilde bulundurulur. 
· Etanj ve gerekli yerlerde ex-proof özellikte ekipman kullanılır. 
· Kazan dairesinde yeterli aydınlatma sağlanır. 
· Çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır. 
· Bakım ve onarım işlemleri öncesinde gerekli enerji kesme ve güvenlik önlemleri uygulanır. 
· Gaz kaçağı, yangın, basınç artışı veya benzeri acil durumlarda sistem güvenli şekilde durdurulur ve ilgili birimlere haber verilir. 
· Arıza, uygunsuzluk, iş kazası ve ramak kala durumları ilgili birimlere bildirilir. 
· [bookmark: _GoBack]İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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