**1. AMAÇ:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde, buhar kazanlı ütünün, el ütüsünün ve paskaranın kullanımı ve bakımı esnasında çalışanın kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde buhar kazanlı ütülerinin, el ütülerinin, paskaraların ve iş ekipmanlarının kullanımını, bakımını, sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULUKLAR:** Bu talimatın uygulanmasından Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkelerinde görevli birim yöneticileri, personeller, atölye sorumluları, program öğretim elemanları ve atölyede çalışan program öğrencileri sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**Kullanım**

1. Buhar kazanlı ütüde, ütüleme işlemine geçmeden önce ütü kapalı konumdayken su haznesindeki su seviyesi kontrol edilmeli ve ihtiyaç halinde su ilave edilmelidir. Sonra fiş prize takılmalı, el ütüsü ve buhar kazanının açma düğmelerine basılmalıdır. Paskara (ütü masası) ısısını sağlayan termostat da açılarak uygun dereceye getirilmelidir. El ütüsü üzerinde noktalar şeklinde gösterilen ütüleme ısı ayarı kumaş türüne göre ayarlanmalıdır.
2. Buhar kazanındaki manometre göstergesinin yükselmesi ve el ütüsünün buhar verebilecek kapasiteye ulaşması gözlemlenerek ütüleme işlemine geçilmelidir.
3. Ütüleme esnasında paskaradaki vakum tertibatı gerektiğinde kullanılmalı ve ütülenen ürünün ıslanması önlenerek hızlı ve kaliteli ütüleme işlemi sağlanmalıdır.
4. Ütüleme işlemi bittiğinde el ütüsü ve buhar kazanının açma düğmeleri, paskara termostatı kapatılmalı ve fiş prizden çekilmelidir.
5. Buhar kazanı su haznesinde su bittiğinde; doldurulmadan önce ütü fişi prizden çekilmeli, buhar kazanında hala bir miktar buhar olacağından buhar tahliye vanası hemen açılmamalı, buharın yavaş yavaş tahliye olması beklenmeli ve tahliye işlemi tamamlandıktan sonra yeterli miktarda su hazneye doldurulmalıdır.
6. Hasar görmüş buhar hortumundan kaynaklı buhar kaçağı olduğunda, ütü düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri ve sızıntı olması durumunda ütü kullanılmamalı, atölye sorumlularına veya program öğretim elemanlarına haber verilmelidir.
7. Ütüleme işleminde ütü tabanı ve silikon ütüleme altlığının taban sıcaklığı yüksek olacağından doğrudan doğruya tensel temastan kaçınılmalı ve yakın mesafeden buhar verilmemelidir. El ütüsü uzun süre paskara üzerinde bırakılmamalıdır.
8. Buhar kazanlı ütünün, el ütüsünün ve paskaranın elektrik, rezidans, termostat ve kablo aksamlarına tehlike oluşturabilecek şekilde dokunulmamalıdır.
9. Ütüye ait kablonun fişi ıslak ellerle dokunulmamalıdır. Fiş prizden çekilirken kablodan değil; fişten tutularak çekilmelidir. Kablodan tutarak çekmek kabloya zarar verebildiği gibi kazaya sebep olarak elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
10. Elektrik fişi prize tam olarak takılmalı ve bağlantısı gevşek olan bir priz kullanılmamalıdır.
11. Ütü kullanırken çalışma koşullarına uygun olarak giyinilmeli ve önlük giyilmeden çalışılmamalıdır. Kolye, yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşyaların sarkan ve düşebilen aksesuarlar olmamasına özen gösterilmeli; gerekirse çıkartılmalıdır. Uzun saçlar tehlikeye yol açabileceğinden toplanmalıdır.

**Temizlik ve Bakım**

Buhar kazanlı ütünün, el ütüsünün ve paskaranın periyodik bakımları oluşabilecek aksaklıkları önlemek için önemlidir. Bu amaçla günlük ve haftalık bakımları kullanıcılar tarafından, aylık ve yıllık bakımları teknik servis tarafından yapılmalıdır.

Günlük ve haftalık olarak; el ütüsü ve buhar kazanı üzerinde biriken kumaş tozları nemli bir bezle silinmelidir. Ütü tabanındaki buhar çıkış delikleri buhar vererek dikkatli bir şekilde temizlenmeli, sudan kaynaklanan kireç kalıntılarının zaman içinde delikleri tıkaması önlenmelidir. El ütüsünün taban temizliği kontrol edilmeli, tabanının temizliği taban ılıkken nemli bir bezle yapılmalı ve tabanın çizilmemesi için metal gibi sert cisimler kullanılmamalıdır.

Aylık ve yıllık olarak; telleri soyulmuş açığa çıkmış ütü kabloları, buhar kazanındaki eskimiş ve çatlamış hortumlar ve ütü üzerindeki parçalar kontrol edilmeli, eskiyenler yenisi ile değiştirilmelidir. Buhar kazanının temizliği yapılmalıdır. Paskara yüzeyini kaplayan keçe veya sünger incelip yırtıldığında, paskara kılıfı kirlendiğinde ve el ütülerinin teflon altlıklarının yüzeyleri pürüzlü olduğunda değiştirilmelidir.

İlgili personeller/öğrenciler, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

 **Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Bursa Uludağ Üniversitesi …………………. ………………………………………………………………………………….sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORUMLU** **PERSONEL****( Tebellüğ Eden )** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN****( Tebliğ Eden )** |
|  |  |  |
|   |   |   |