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	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI
	TA İSG 052



Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan akülü istif makinelerinin güvenli ve sağlıklı şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde akülü istif makinesini kullanan tüm personel ve amirleri sorumludur.
GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1. Akülü istif makinesi yalnızca yetkilendirilmiş ve kullanımı konusunda eğitim almış personel tarafından kullanılır. 
2. Çalışmaya başlamadan önce makinenin genel durumu, çatalları, mast sistemi, zincirleri, hidrolik sistemi, tekerlekleri, aküsü, kumanda kolu ve acil durdurma butonu kontrol edilir. 
3. Günlük kullanım öncesinde fren sistemi, kaldırma-indirme fonksiyonları, yön kontrolü ve ikaz sistemlerinin çalıştığı doğrulanır. 
4. Arızalı, hasarlı veya güvenli çalışmasını etkileyebilecek kusuru bulunan makine kullanılmaz ve yetkili personele bildirilir. 
5. Operatör, çalışmaya başlamadan önce güzergâhta bulunan kişiler, engeller ve zemin koşullarını kontrol eder. 
6. Makine yalnızca kapasite etiketinde belirtilen azami kaldırma kapasitesi dâhilinde kullanılır. 
7. Yükler dengeli şekilde çatallara yerleştirilir; tek taraflı veya dengesiz yükleme yapılmaz. 
8. Çatallar yükün altına tamamen yerleştirilmeden kaldırma işlemi yapılmaz. 
9. Yük kaldırılırken veya indirilirken yük altında personel bulunmasına izin verilmez. 
10. Makine hareket hâlindeyken çatallar zeminden yaklaşık 10–15 cm yükseklikte tutulur. 
11. Görüşü engelleyen yüklerle çalışılması gerektiğinde makine geri yönde, çevre kontrol edilerek hareket ettirilir. 
12. Ani hızlanma, ani duruş ve keskin dönüşlerden kaçınılır. 
13. Eğimli yüzeylerde yükle çalışılırken üretici talimatları doğrultusunda dikkatli hareket edilir; kapasiteyi aşacak eğimlerde kullanım yapılmaz. 
14. Makine ile personel taşınmaz, çatallar üzerine çıkılmaz ve platform olarak kullanılmaz. 
15. Operatör, el ve ayaklarını mast, zincir, çatallar ve diğer hareketli parçalardan uzak tutar. 
16. Çalışma alanında yayaların güvenliği gözetilir; gerekli durumlarda alan uyarı şeritleri veya bariyerlerle sınırlandırılır. 
17. Makine yalnızca düz, sağlam ve taşıma kapasitesi uygun zeminlerde kullanılır. 
18. Kaygan, bozuk veya çökme riski bulunan zeminlerde çalışma yapılmaz. 
19. Çalışma sırasında iş ayakkabısı, gerektiğinde yüksek görünürlüğe sahip yelek ve diğer uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır. 
20. Akü şarj işlemi yalnızca uygun şarj cihazı ile, iyi havalandırılan alanlarda gerçekleştirilir. Şarj sırasında sigara içilmez, açık alev ve kıvılcım oluşturabilecek işlemler yapılmaz. 
21. Akü bölmesine bakım veya müdahale yapılmadan önce makine kapatılır ve enerji bağlantısı kesilir. 
22. Olağan dışı ses, titreşim, hidrolik yağ kaçağı, yanık kokusu veya performans düşüklüğü fark edilmesi halinde makine derhal durdurulur ve yetkili personele bilgi verilir. 
23. Bakım, onarım ve periyodik kontroller yalnızca yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilir. 
24. Yetkisiz kişiler tarafından makine üzerinde tamir, ayar veya modifikasyon yapılmaz. 
25. Kullanım sonunda çatallar tamamen indirilir, makine güvenli park alanına bırakılır, enerji sistemi kapatılır ve anahtar (varsa) yetkisiz kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza edilir. 
26. Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir..
ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
· BUÜ İtfaiye	: 40444					BUÜ Güvenlik	: 40550
· Acil Çağrı	: 112					Doğalgaz Acil	: 187
· Polis	: 112
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