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Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde el aletleri ve ilgili iş ekipmanları ile yapılan bakım, onarım ve benzeri çalışmalar sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; yerleşkelerde kullanılan el aletlerini, elektrikli el aletlerini, çalışma yöntemlerini ve emniyet tedbirlerini kapsar.
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· Yapılan işe uygun el aleti kullanılır. 
· El aletleri kullanım amacı dışında kullanılmaz. 
· Çalışmaya başlamadan önce el aletleri, elektrikli ekipmanlar, kişisel koruyucu donanımlar ve erişim ekipmanları kontrol edilir. 
· Arızalı, gevşek, çatlak, kırık veya güvenli olmayan el aletleri kullanılmaz. 
· Sapı gevşemiş, kıymıklı, çatlak veya kaygan el aletleri kullanılmaz. 
· Kesici ve delici aletler dikkatli şekilde kullanılır. 
· El aletlerinin kesici ve sivri uçları kullanılmadıkları zaman koruyucu kılıf içerisinde muhafaza edilir. 
· El aletleri ceplerde taşınmaz, uygun takım çantası veya taşıma ekipmanı kullanılır. 
· Çalışma alanına ilgisiz kişilerin girmesine izin verilmez. 
· Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır. 
· Sarkık, bol kıyafetler ile takı ve aksesuarlar kullanılarak çalışma yapılmaz. 
· Çalışan makineler durdurulmadan müdahale yapılmaz. 
· Üzerinde çalışılan parçalar uygun şekilde sabitlenir. 
· Anahtar, pense, eğe, törpü ve benzeri el aletleri amacı dışında kullanılmaz. 
· Anahtarların uzatılması amacıyla boru ve benzeri aparatlar kullanılmaz. 
· Metal bileziği bulunmayan eğe ve törpüler kullanılmaz. 
· Kriko ile kaldırılan yüklerin altında uygun destekleme yapılmadan çalışma yapılmaz. 
· Kıvılcım riski bulunan alanlarda kıvılcım çıkarmayan uygun ekipman kullanılır. 
· El aletleri geçiş yollarında, merdivenlerde ve çalışma alanlarında gelişigüzel bırakılmaz. 
· Kullanım sonrası aletler temizlenir ve uygun alanlarda muhafaza edilir. 
· Elektrikli el aletleri yalnızca yetkili ve eğitimli kişiler tarafından kullanılır. 
· Elektrikli el aletlerinin topraklaması, kabloları, fiş ve prizleri kullanım öncesinde kontrol edilir. 
· Hasarlı kablo, fiş veya priz bulunan ekipmanlar kullanılmaz. 
· Elektrikli ekipmanlar su, yağ ve nemden korunur. 
· Nemli alanlarda gerekli elektrik güvenliği önlemleri alınmadan çalışma yapılmaz. 
· Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda uygun olmayan elektrikli ekipman kullanılmaz. 
· Enerji verme ve kesme işlemleri sırasında ekipmanın kapalı konumda olması sağlanır. 
· Elektrikli el aletlerinin kabloları takılma ve düşme riski oluşturmayacak şekilde düzenlenir. 
· Elektrikli ekipmanların bakım ve onarımları yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılır. 
· Kullanım sonrası elektrikli ekipmanların enerjisi kesilir ve fişleri prizde bırakılmaz. 
· El aletlerinin periyodik bakım ve kontrolleri düzenli olarak yaptırılır. 
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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