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Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan yük asansörlerinin kullanımı sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; yerleşkelerde kullanılan yük asansörlerini, kullanıcı sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar.
GÜVENLİ KULLANMA KURALLARI
· Yük asansörleri yalnızca yük taşıma amacıyla kullanılır.
· Yük asansörlerinde insan taşınmaz.
· Yükleme kapasitesi aşılmaz.
· Yükler dengeli ve güvenli şekilde yerleştirilir.
· Yüklerin kaymasına, devrilmesine veya düşmesine karşı gerekli önlemler alınır.
· Yükleme ve boşaltma sırasında kabin ile kat seviyesinin uygunluğu kontrol edilir.
· Yük asansörü çalışırken güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılmasına izin verilmez.
· Acil durumlarda stop butonu kullanılır.
· Asansör boşluğu temiz tutulur.
· Asansör boşluğuna yanıcı ve yabancı madde atılmaz.
· Elektrik panolarına ve teknik bölümlere yetkisiz kişiler müdahale etmez.
· İkaz lambaları, göstergeler ve aydınlatma sistemlerinin çalışır durumda olması sağlanır.
· Aşırı yük uyarı sistemleri çalışır durumda tutulur.
· Arızalı yük asansörleri kullanılmaz.
· Yük asansörlerinin bakım ve periyodik kontrolleri yetkili kişiler tarafından yaptırılır.
· Arıza ve uygunsuzluk durumları ilgili birimlere bildirilir.
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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