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Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan giyim atölyelerinde yürütülen eğitim, uygulama, üretim ve benzeri çalışmalar sırasında öğrencilerin ve çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; giyim atölyelerinde kullanılan dikiş makinelerini, ütü sistemlerini, kesici ekipmanları, elektrikli cihazları, çalışma düzenini ve emniyet tedbirlerini kapsar.
GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Giyim atölyelerinde yalnızca yetkili personel ve izinli öğrenciler çalışma yapar.
· Atölye çalışmaları sorumlu öğretim elemanı veya yetkili personel gözetiminde yürütülür.
· Atölye çalışma alanı düzenli, temiz ve güvenli şekilde tutulur.
· Geçiş yolları, çalışma alanları ve acil çıkışlar kapatılmaz.
· Atölyede şakalaşma, koşma ve dikkat dağıtıcı davranışlarda bulunulmaz.
· Çalışma alanında yiyecek ve içecek bulundurulmaz.
· Çalışma sırasında uygun iş kıyafeti kullanılır.
· Uzun saçlar toplanır.
· Takı, kolye, bileklik, yüzük ve benzeri aksesuarlarla çalışma yapılmaz.
· Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.
· Arızalı, kırık, çatlak veya güvenli olmayan ekipmanlar kullanılmaz.
· Dikiş makineleri, overlok makineleri, ütüler ve diğer ekipmanlar kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılır.
· Elektrikli ekipmanların kablo ve bağlantıları kullanım öncesinde kontrol edilir.
· Hasarlı priz, fiş, kablo ve elektrikli ekipman kullanılmaz.
· Makine ayarı, bakım, temizlik ve iğne değişimi işlemleri sırasında ekipmanın enerjisi kesilir.
· Hareketli parçalara çalışma sırasında müdahale edilmez.
· Parmaklar, saçlar ve giysiler hareketli bölgelere yaklaştırılmaz.
· Kesici ve delici ekipmanlar dikkatli şekilde kullanılır.
· Makas, iğne ve diğer kesici ekipmanlar kullanım sonrası güvenli şekilde muhafaza edilir.
· Ütü ve buhar sistemlerinin sıcak yüzeylerine doğrudan temas edilmez.
· Buharlı sistemlerde bakım ve su dolumu işlemleri sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınır.
· Elektrikli cihazlar kullanım sonrası kapatılır ve güvenli durumda bırakılır.
· Kullanım sonrası çalışma alanı temiz bırakılır.
· Atıklar uygun şekilde toplanır ve ortamda dağınıklık oluşturulmaz.
· Arıza, uygunsuzluk, iş kazası ve ramak kala durumları sorumlu personele bildirilir.
· Yetkisiz kişilerin atölyeye girmesine izin verilmez.
· Ders dışı kullanımlar yalnızca izinli ve kontrollü şekilde gerçekleştirilir.
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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