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Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan nalbant ve eyerhane alanlarında gerçekleştirilen atların tırnak bakımı, nallama işlemleri ile eyer, üzengi, kayış, kemer, toka ve diğer at donanımlarının üretim, bakım ve onarım faaliyetleri sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; nalbantlık, eyerhane ve at bakım donanımlarına ilişkin çalışma faaliyetlerini kapsar.
GENEL GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Çalışma alanına yalnızca yetkilendirilmiş kişiler girer.
· Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanının düzeni, temizliği ve ekipmanların güvenli durumu kontrol edilir.
· Yangın söndürme ekipmanları, ilk yardım malzemeleri ve acil çıkış yollarının erişilebilir olduğu doğrulanır.
· Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.
· Arızalı, hasarlı veya güvenli olmayan ekipmanlar kullanılmaz.
· Çalışma alanında düzen ve temizlik sürekli sağlanır.
· Herhangi bir iş kazası, ramak kala olay veya tehlikeli durum derhal ilgili amire bildirilir.
ATLARLA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Nallama ve bakım işlemleri yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilir.
· Çalışma öncesinde atın sağlık durumu ve davranışları değerlendirilir.
· Atlar uygun bağlama ve sabitleme yöntemleri ile kontrol altında tutulur.
· Atın ani hareket, tekme veya sıkıştırma riskine karşı güvenli çalışma pozisyonu alınır.
· Atların arka kısmında gereksiz yere bulunulmaz ve ani hareketlerden kaçınılır.
· At sabitleme ekipmanları izinsiz olarak çözülmez veya değiştirilmez.
· Huzursuz veya kontrol altına alınamayan hayvanlarla çalışma durdurulur.
EL ALETLERİ VE MAKİNE KULLANIMINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Çekiç, keski, pense, mengene ve benzeri el aletleri kullanım öncesinde kontrol edilir.
· Gevşek saplı, hasarlı veya uygunsuz el aletleri kullanılmaz.
· Taşlama, matkap ve benzeri elektrikli ekipmanlar yalnızca eğitimli kişiler tarafından kullanılır.
· Elektrikli ekipmanların koruyucu aparatları sökülmez veya devre dışı bırakılmaz.
· Elektrik kablolarının ezilmesine, kesilmesine veya aşırı ısınmasına izin verilmez.
· Hareketli parçalara çalışma sırasında müdahale edilmez.
SICAK İŞLER VE KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Kaynak, taşlama ve sıcak metal işlemleri öncesinde yanıcı malzemeler çalışma alanından uzaklaştırılır.
· Sıcak metal parçalar soğumadan elle tutulmaz.
· Yapıştırıcı, boya, yağ ve diğer kimyasal maddeler üretici talimatlarına uygun olarak kullanılır ve depolanır.
· Kimyasal maddeler etiketli kaplarda muhafaza edilir.
· Toz, duman ve buhar oluşan işlemlerde uygun havalandırma sağlanır.
· [bookmark: _GoBack]Kimyasal maddelerle çalışırken uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.
KALDIRMA, TAŞIMA VE DÜZENLEME İŞLERİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Ağır ekipman ve malzemeler uygun kaldırma teknikleri kullanılarak taşınır.
· Mümkün olan durumlarda mekanik kaldırma ve taşıma ekipmanlarından yararlanılır.
· Çalışma alanında metal parçalar, talaşlar ve diğer atıklar biriktirilmez.
· Çalışma sonunda ekipmanlar temizlenir ve belirlenen yerlere kaldırılır.
YANGIN VE ACİL DURUM GÜVENLİĞİ KURALLARI
· Çalışma alanında sigara içilmez ve açık alev bulundurulmaz.
· Yangın söndürme ekipmanlarının erişilebilir ve çalışır durumda olması sağlanır.
· Yangın, yaralanma veya kimyasal maruziyet durumunda acil durum prosedürleri uygulanır.
· Meydana gelen iş kazaları ve ramak kala olaylar derhal ilgili amire ve iş sağlığı ve güvenliği birimine bildirilir.
BAKIM VE DİĞER HUSUSLAR
· Kullanılan ekipmanların bakım ve kontrolleri düzenli olarak yaptırılır.
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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