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[bookmark: _GoBack]Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan yem ve malzeme depolarında gerçekleştirilen depolama, taşıma, istifleme, muhafaza ve dağıtım faaliyetleri sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; yem, yem katkı maddeleri, altlık malzemeleri, kimyasal maddeler, sarf malzemeleri, bakım ekipmanları ve diğer depo malzemelerinin güvenli kullanımına ilişkin kuralları kapsar.
GENEL GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Depolara yalnızca yetkilendirilmiş kişiler girer.
· Çalışma alanları temiz, düzenli ve yeterli aydınlatmaya sahip tutulur.
· Acil çıkışlar, yangın söndürme ekipmanları ve elektrik panolarının önü kapatılmaz.
· Zeminlerin kaygan, ıslak veya düzensiz olmamasına dikkat edilir.
· İşe başlamadan önce çalışma alanında güvenliği tehlikeye düşürecek hususlar kontrol edilir.
· Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.
· Herhangi bir iş kazası, ramak kala olay veya tehlikeli durum derhal ilgili amire bildirilir.
YÜK TAŞIMA VE MALZEME HAREKETLERİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Ağır yükler mümkün olduğunca mekanik kaldırma ve taşıma ekipmanları kullanılarak taşınır.
· Elle taşıma gereken durumlarda uygun kaldırma teknikleri uygulanır.
· Yük kaldırırken bel yerine dizlerden destek alınır.
· Yük taşırken ani dönme hareketlerinden kaçınılır.
· Transpalet, forklift ve benzeri ekipmanlar yalnızca yetkili kişiler tarafından kullanılır.
· Taşıma güzergâhları sürekli açık tutulur.
· Taşınan yüklerin görüşü engellemesine izin verilmez.
İSTİFLEME VE DEPOLAMADA GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· Rafların sağlamlığı ve sabitliği düzenli olarak kontrol edilir.
· Rafların taşıma kapasitesi aşılmaz.
· Ağır malzemeler alt raflarda, hafif malzemeler üst raflarda depolanır.
· Malzemeler devrilme, düşme veya kayma riski oluşturmayacak şekilde istiflenir.
· Kimyasal maddeler yemlerden ve diğer malzemelerden ayrı alanlarda depolanır.
· Birbiriyle reaksiyona girebilecek kimyasallar birlikte depolanmaz.
· Etiketsiz kimyasal maddeler depolanmaz ve kullanılmaz.
· Raflara tırmanılarak malzeme alınmaz.
HİJYEN VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ KURALLARI
· Dökülen yem, kimyasal madde veya diğer malzemeler derhal temizlenir.
· Açık ambalajlar uygun şekilde kapatılarak muhafaza edilir.
· Kemirgen, haşere, küf ve mantar oluşumuna karşı gerekli kontroller yapılır.
· Atıklar ilgili mevzuata uygun şekilde uzaklaştırılır.
· Depolarda sigara içilmez ve açık alev kullanılmaz.
YANGIN VE ACİL DURUM GÜVENLİĞİ KURALLARI
· Yangın söndürme ekipmanlarının erişilebilir ve çalışır durumda olması sağlanır.
· Elektrik tesisatı ve ekipmanlarında görülen arızalar derhal bildirilir.
· Yangın, kimyasal dökülme veya yaralanma durumunda acil durum prosedürleri uygulanır.
· Acil durumlarda alan güvenli şekilde tahliye edilir.
BAKIM VE DİĞER HUSUSLAR
· Depolarda kullanılan ekipmanların bakım ve kontrolleri düzenli olarak yaptırılır.
· Kullanılan ekipmanlar çalışma sonunda güvenli şekilde yerine bırakılır.
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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